Evo-Pbs 2.0
Modularer aktiver Line Array Lautsprecher
Technologie:	
Aktives Zwei-Wege Koaxial System,
8x 4¼“ Neodym Tief-Mitten
16x 1,1“ Hochtöner angetrieben von 8 DSP
gesteuerten Klasse D Endstufen
Verzerrung THD+N: Analog in: 
<0,01 % | Digital in: <0,01 % 
Verstärker: 8x lüfterlose Class D mit Schutz
vor Übertemperatur und Kurzschluss
Ausgangsleistung: 
8x 100 W / 4 O | 800 W Peak | 160 W RMS

Digitale Signalverarbeitung:	
DSP: ADSP21469/450 MHz 32 bit, 8MB, float DSP 
FIR Filter:	512 Taps Beamforming für alle 
8 Endstufenkanäle + 1024 Taps Master EQ
IIR Filter: 1Kanal Master EQ
Equalizer: 8 vollparametrische EQs
Limiter: Integrierte Peak und RMS Limiter mit 
1 ms look-ahead
Delay: Einstellbar von 0…2 sec.
Auto mute Funktion: 
Signallaufzeit / Latenz: 7,3 ms (1 ms Limiter, 
1 ms ADC/DAC, 5 ms Beamforming)
SLS = Side Lobe Suppression: Unterdrückung von 
Nebenmaxima im Beam

Erweiterung mit 1 Eingang für das  Dante Brooklyn Audio Netzwerk
Ausstattungsmerkmale:
- 3 Neutrik Ethercon Buchsen (kompatibel zu gewöhnlichen RJ-45 Steckern)
- Dante Redundanz mit zweiter Netzwerkebene unterstützt
- IP-Layer 3 basiert, daher mit gewöhnlichen Netzwerkkomponenten umzusetzen
- Parallele Datennutzung möglich (gewöhnliches Rechnernetzwerk)
- Automatische Konfiguration (Identifikation eines Moduls über dessen Name)
Im Lautsprecher sind die selben Signalverarbeitungen möglich wie bei analogen Eingängen

Fabrikat: Steffens-Systems GmbH
Typ:  Steffens Line Array Evo-Pbs Basismodul 1000 
Version 09-2014 RAL9010 reinweiß