Evolutone 1000
Aktive, digitale, kontrollierte Schallzeile der neuesten Generation.  
Exzellente Sprachwiedergabe und harmonischer Musikklang.
-System: Zweiwegesystem
-8 x Breitbandsystem à 4 1/4 " (Neodym Magnet)
-16 x Hochtonsysteme
-Frequenzbereich: 80 Hz – 20.000 Hz
-Abstrahlung horizontal: 150° (bis zu 3kHz), 120° (über 3kHz)
-Aktives Beamforming: Maximal 5 Beams
-Akustisches Zentrum: jeder Beam flexibel einstellbar auf beliebige       Chassisposition
-Beam-Pegel: jeder Beam unabhängig und flexibel einstellbar von -     100 bis +27,5dB
-Öffnungswinkel vertikal: 14° bis 120° in Eingradschritten einstellbar
-Minimaler vertikaler Öffnungswinkel der Beams: +/-7° (14°)
-Maximaler vertikaler Öffnungswinkel der Beams: +/-60° (120°)
-Ausrichtungswinkel: einstellbar von -53° bis +53°
-Focusdistanz: bis 100m einstellbar für akustisch schwierige       Umgebungen
-Abmessungen: 93 x 15,6 x 17 cm (H x B x T)
-Gewicht: 13,6 kg
-Maximale Leistungsaufnahme: 400 Watt       (Standardfall)
-Leistungsaufnahme in Ruhe: 5 Watt
-Evolutone 1000 besteht aus einem Modul
  Daten pro Modul:
-Class D Endstufen: 8-Kanal, pro Kanal maximale Ausgangsleistung:     50 W
-Beamverfahren: 1024-Tap-FIR-Filter je Ausgangskanal;        automatische Entzerrung für
  glatten Beam-Frequenzgang
-Auto Mute Funktion: Schaltet Lautsprecher bei Unterschreiten eines     einstellbaren Pegels
  und einer einstellbaren Wait-Zeit automatisch ab; bei Signalaktivität      automatisches,  sofortiges Wiedereinschalten
-Delay: einstellbar 0 bis 2 Sekunden
-Equalizer: 8-band vollparametrisch
-Limiter: integriert
-Positionsbestimmung im Stapel: automatisch, Position ergibt sich        durch Verkabelung,
  keine Nutzerinteraktion nötig
-Master-/Slave-Logik: automatisch, jedes Modul innerhalb eines          Stapels kann Master
  sein, keine Nutzerinteraktion nötig
-DSP-Performance: DSP-Prozessor ADSP21369/333 MHz,        Fließkomma 2400MFLOPS,
  32-bit, 32MByte SDRAM, 2Mbyte Flash 39
-Programmiersoftware: Windows 2k/XP/Vista/7; Programmierung         sämtlicher Parameter incl. EASE-Import/Export, 
  Projekt- und Lautsprecher-Management,    Schallfeldsimulation,
  Firmware-Update,
  Externe Schnittstellen
-Analog Line Eingang: Symmetrisch auf 3 pol. Phoenixstecker, 3-       Stufen-Verstärkung im
  Analogpfad, 24-bit Sigma-Delta Wandler, 48kHz Abtastrate
-Analog Line In Pegel: Full-Scale 21 dBu, 16dBu, 12dBu
-Analog In Eingangswiderstand: >9kOhm
-Analog Line In THD+N: <0,01%
-Analog Line In Bandbreite: 20..20kHz, +-0.5dB
-Digital Audio Eingang: AES3id (75 Ohm) bzw. AES3 (110 Ohm) auf 3     pol. Phoenixstecker,   galvanisch getrennt, 32kHz bis 192kHz     Abtastrate, mögliche       Kabellänge >500m
-Digital Audio Ausgang: AES3id (75 Ohm) bzw. AES3 (110 Ohm) auf      3 pol. Phoenixstecker,
  galvanisch getrennt, 32kHz bis 192kHz Abtastrate, mögliche           Kabellänge >500m
-Steuerung und Protokoll: RS485 auf 3 pol. Phoenixstecker, halb-       duplex, vernetzbar,
  115kBaud, mögliche Kabellänge bei CAT5 >200m
-Protokoll: Master-Multi-Slave; Programmierung, Firmware-Update,      Fernsteuerung und Überwachung von 254 Lautsprechern im     Netzwerk
-Adressierung: DIP-Schalter, 8 bit, 254 Lautsprecher adressierbar
-Mute-Eingang auf Phoenixstecker 3 pol.: Opto-galvanisch getrennt,     Mute aktiv:   3V..15VDC, beide Polaritäten
-Inter-Lautsprecher-Schnittstelle: CAT5, Digital-Audio und      Steuerung, unsichtbar im
  Lautsprecherstapel integriert, verlustfreie Audioverteilung im Stapel
-Stromversorgung: 90..264VAC, 47..63Hz, max. 340VA bei Volllast
   Verstärker
-Verstärkertypen: 8 x Class-D, automatischer Überlastschutz      (Kurzschluss, Übertemperatur)
-Leistung: maximal 30W je Kanal
-Bandbreite: 20..20kHz
-THD+N: <0,01%

Fabrikat: Steffens-Systems GmbH
Typ:  Line Array Evolutone 1000 Basis RAL-9010