MASTERTONE 08/08
Digitaler, automatischer Mikrofonmischer 
Neuer digitaler Mischer der Spitzenklasse
Der Mischer verfügt über 8 symmetrische Signaleingänge, 
die als Mikrofoneingänge mit Phantomspeisung oder als
Tonträgereingänge konfigurierbar sind. 
Jeder Eingang ist ausgestattet mit einstellbarer Rauschsperre, 
Limiter und einer Vielzahl an Logikfunktionen wie Prioritätsverwaltung, 
Ducking, Anzahl der maximal aktivierten Mikrofone und entsprechende 
automatisierte Lautstärke Regelung sowie Zischlaut -Unterdrückung. 
Für jeden Eingang steht ein vollparametrischer Equalizer (sechs Band)
und ein separates Delay zur Verfügung.
Auf der Ausgangsseite stehen 8 symmetrische Ausgänge zur Verfügung 
auf welche die Eingangskanäle beliebig gemischt werden können. 
Jeder Ausgang hat einen vollparametrischen Equalizer (sechs Band) 
und ein separates Delay 
Zusätzliche Mischer können über das Dante Netzwerk
angeschlossen und kaskadiert werden.
Über dieses Netzwerk lassen sich alle Ein- und Ausgänge
miteinander mischen.
Auf der Vorderseite sind die Funktionen aller Ein- und Ausgänge über 
das Touch-Displays bedienbar.

Technische Daten:
-Analog-Eingänge
-Anzahl 8 
-Typ Line In / Mic In umschaltbar
-48 V Phantomspeisung
-Preamp mit programmierbarer Verstärkung von 0 – 60 dB
-Schaltbares Hochpassfilter zur Unterdrückung tieffrequenter 
  Störungen (Rumpelfilter)
-Sensitivity Line In: 28 dBu
-Microphone In: -46dBu - 14 dBu
-Dynamik ADC: 118 dB(A)
-Impedanz 9.2 kOhm
-Analog-Ausgänge Anzahl 16 
-Typ Line Out
-Max. Ausgangspegel 18 dBu
-Dynamik 114 dB(A)
-Impedanz 50 Ohm
-Digitale Ein- und Ausgänge (optionale Erweiterung)
-Anzahl 4 AES/EBU (8 Kanäle)
-Audionetzwerk
-Optional: Typ Audinate Dante Audionetzwerk
-IP-Layer 3 basiert, daher mit gewöhnlichen
  Netzwerkkomponenten umzusetzen
-Parallele Datennutzung (gewöhnliches Rechnernetzwerk)
-Automatische Konfiguration
-Kanäle 8 Eingänge 8 Ausgänge
-DSP
-Algorithmen Mischung, Matrizierung, Diskussionsfunktion
  mit mehreren Mikrofonen über
-Sprachsignale und Schwelle gesteuert, automatischer
  Gainrange bei
-Übersteuerung, Peak-Limiter, Kompressor, De-Esser
  Kanalfunktionen Gain, Mute, Phase Invert, Parametrische 
  EQs, Delay
-Sonstige Features
-Steuerung Ethernet (RJ-45)
-RS485 (Phoenix)
-Remote Steuerung über PC-basierte Software
-Mediensteuerung per Crestron, Ipad, Handheld-Geräte
-Steuerung am Gerät über Touchscreen und Inkrementalgeber
-Mehrere Sicherheitsebenen über Passwörter möglich
-Verwaltung über Presets
-Optokoppler-Eingänge
-4 x über Phoenix Klemmen, Open Collector
-Relais Ausgänge 4 x über Phoenix Klemmen, 100V AC / 2A, Wechsler
-Gehäuse Metallgehäuse, 19“, 2 Höheneinheiten
Abmessungen:
Einbautiefe    :  360 mm (260mm Gerätetiefe + 100mm für Steckanschlüsse)
Einbaubreite  :  435 mm (Gerätebreite) / Frontplatte 19" 480 mm
Einbauhöhe    :   90 mm / 2 HE 

Fabrikat: Steffens-Systems 
Typ: MASTERTONE 08/08