MASTERTONE Eingangsmodul
4x analog Eingang Modul mit Phoenix Stecker
Erweiterungsmodul zum Einbau in den Mischer
mit 48 V Phantomspeisung, Trittschallfilter (HPF @ 75 Hz)
Preamp mit programmierbarer Verstärkung von 0 – 60 dB
Line / Mic Eingangsempfindlichkeit von -46 bis +30dBu
Dynamik ADC: 118 dB(A)
Eingangsimpedanz 9.2 kOhm

Fabrikat: Steffens-Systems GmbH
Typ: MASTERTONE Eingangsmodul

MASTERTONE Ausgangsmodul
8x analog Ausgang Modul mit Phoenix Stecker
Erweiterungsmodul zum Einbau in den Mischer
8 symmetrische Ausgänge 
Ausgangspegel max. +18 dBu 

Fabrikat: Steffens-Systems GmbH
Typ.: MASTERTONE Ausgangsmodul

Ausgangsmodul AES/EBU 8x in, 8x out
Erweiterungsmodul zum Einbau auf Masterplatine
8x AES3 input
8x AES3 output

Fabrikat: Steffens-Systems
Typ: Mastertone-Erw. 8/8