MASTERTONE Eingangsmodul
4x analog Eingang Modul mit Phoenix Stecker
Erweiterungsmodul zum Einbau in den Mischer
mit 48 V Phantomspeisung, Trittschallfilter (HPF @ 75 Hz)
Preamp mit programmierbarer Verstärkung von 0 – 60 dB
Line / Mic Eingangsempfindlichkeit von -46 bis +30dBu
Dynamik ADC: 118 dB(A)
Eingangsimpedanz 9.2 kOhm

Fabrikat: Steffens-Systems GmbH
Typ: MASTERTONE Eingangsmodul